Cámara Panorámica a Prueba de Explosiones D101-X-P3827-BD de Spectrum Camera Solutions
Certificado (cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA y PESO) para su uso en entornos potencialmente combustibles, este producto es una cámara domo panorámica con múltiples sensores, que proporciona una instalación fácil, fiable y rentable de una sola cámara, lo que reduce el tiempo de instalación, el cableado y los costes de licencia de VMS. Gracias a sus excelentes sensores de imagen, junto con la avanzada tecnología de poca luz y las imágenes WDR avanzadas, proporciona una gran calidad de vídeo en cualquier condición de luz. Sus cuatro sensores ofrecen una visión panorámica perfecta de 180°, de hasta 30 fps con una resolución de 7,0 MP. La cámara es fácil de instalar empotrada, empotrada, colgante, espalda con espalda, y viene con posiciones de cámara preestablecidas ajustables.
• Cobertura horizontal de 180° y vertical de 90°
• Cámara multisensor de 7,0 MP con 1 dirección IP
• Tecnología avanzada con poca luz e imágenes WDR avanzadas
• Imágenes realistas cosidas a la perfección
• Enderezamiento del horizonte
• Reducción del ancho de banda y de las necesidades de almacenamiento de la tecnología 
• Rango de temperatura: -20 °C a +55 °C, (-4 °F a +131 °F)
• Homologación cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA y PESO
• Clase I, II, III, División 1, Gr, B, C, D, E, F, G; II 2 G Ex db IIB+H2 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
• Fabricado en Houston, Texas.

La unidad principal debe estar respaldada por una garantía del fabricante de cinco años.
El producto, incluidos todos sus componentes, no debe contener PVC añadido.
El contratista o subcontratista designado deberá presentar credenciales de certificación de fabricante completada, verificada por una organización externa, como prueba del conocimiento.
Carcasa (X)
A = Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo rojo
S = Carcasa de acero inoxidable 316L
Certificaciones a Prueba de Explosiones
EE.UU. (Divisiones):
Clase I División 1 Grupos B, C, D T6, tipo 4X, IP66/67
Clase II/III, División 1, Grupos E, F, G T6 Ta = -20 °C a +55 °C
Certificados: FM17US0156X
EE.UU. y Canadá (Zonas):
Clase I, Zona 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta -20 °C a +55 °C, Tipo 4X, IP66/67
Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20 °C a +55 °C, Tipo 4X, IP66/67
Certificado: FM17US0156X y FM18CA0103X
ATEX:
II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Certificados: FM18ATEX0057X
IECEx:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Certificados: FMG 18.0020X
INMETRO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Número de Certificado: NCC 20.0083 X
PESO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20 °C a +55 °C, IP66/67
Certificados: FMG 18.0020X
N.º de aprobación: A/P/HQ/MH/104/7899 (P578984)
Aprobaciones
Zona Peligrosa
FM3600, FM3615, ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEN/EC/CAN/CSA-C22.2 60079-31
EMC
EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KC KN32 Clase A, KC KN35
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Medio ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Red
NIST SP500-267

Sensor de imagen
4 CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" 
Lente
Fijo 3,3 mm, F2,0
Campo de visión horizontal: 180°
Campo de visión vertical: 90°
Día y noche
Filtro automático de corte infrarrojo
Filtro híbrido de corte infrarrojo
Iluminación mínima
Color: 0.15 lux, F2.0
Blanco y negro: 0,05 lux, F2,0
Velocidad de obturación
De 1/31500 a 1,5 segundos 
Ajuste del ángulo de la cámara
Giro ±180°
Inclinación de 0° a 50°
Rollo ±5°
Modelo
Chipset propio del fabricante
Memoria
2024 MB de RAM, 8192 MB de Flash
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Perfiles principales y altos de línea base
Perfil principal de H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC)
Movimiento JPEG
Resolución
De 3712 x 1856 a 640 x 320
Velocidad de fotogramas
Hasta 25/30 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones
Transmisión de video
Hasta 20 transmisiones de vídeo únicas y configurables
Tecnología AXIS Zipstream en H.264 y H.265
Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264
Modo de baja latencia
Transmisión de video 
Ajustes de imagen
Enderezamiento del horizonte, saturación, contraste, brillo, nitidez, balance de blancos, umbral día/noche, contraste local, mapeo de tonos, modo de exposición, compresión, superposición dinámica de texto e imagen, máscaras de privacidad de polígonos
Entrada/salida de audio
Entrada: para micrófono externo no balanceado, alimentación de micrófono de 5 V opcional. Entrada digital, alimentación de anillo de 12V opcional. Entrada de línea no balanceada.
Salida: a través del emparejamiento de altavoces de red.
Seguridad
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, seguridad de tiempo de red (NTS), PKI de certificado X.509, filtrado de direcciones IP

Protocolos admitidos
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP®/TLS),  Dirección local de enlace (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
MIL-STD-810H (Método 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 512.6)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para la integración de software, incluidos VAPIX,® metadatos y AXIS Camera Application Platform (ACAP)
Conexión a la nube con un solo clic
Perfil G de ONVIF, perfil M de ONVIF®®, perfil S de ONVIF y perfil T de ONVIF®®
Desencadenadores de eventos
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, dentro de la temperatura de funcionamiento, dirección IP eliminada, nueva dirección IP, red perdida, sistema listo, protección contra sobrecorriente de energía en anillo, transmisión en vivo activa, carcasa abierta
Estado de la entrada de audio digital
Almacenamiento perimetral: grabación en curso, interrupción del almacenamiento, problemas de estado del almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, disparador manual, entrada virtual
MQTT: suscríbete
Programadas y recurrentes: programación
Vídeo: degradación media de la tasa de bits, modo día-noche, transmisión en directo, manipulación
Acciones de eventos
Clips de audio: reproducir, detener
Modo día-noche
E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla está activa
MQTT: publicar
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Superposición de texto
Grabaciones: tarjeta SD y recurso compartido de red
Capturas SNMP: enviar, enviar mientras la regla está activa
Carga de imágenes o videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
Recurso compartido de red y correo electrónico
Poder
IEEE802.3at 18W Máx
Condiciones de funcionamiento
De -20 °C a +55 °C (de -4 °F a +131 °F)

Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad 5-95% HR (sin condensación)
Dimensiones
Altura: 292 mm (11,5 pulgadas)
Ø 218 mm (8,6 pulgadas)

Peso
A = 25,6 libras (11,6 kg)
S = 52,7 libras (23,9 kg)

Garantía
Garantía de 5 años, ver https://www.spectrumcamera.com

Idiomas (Cámara)
Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Ruso, Coreano, Japonés, Portugués, Chino tradicional