Spectrum Camera Solutions D101-X-P3827-BD Câmera Panorâmica à Prova de Explosão
Certificado (cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO) para uso em ambientes potencialmente combustíveis, este produto é uma câmera dome panorâmica com vários sensores, proporcionando uma instalação fácil, confiável e econômica de uma câmera – reduzindo o tempo de instalação, cabeamento e custos de licença VMS. Graças aos seus excelentes sensores de imagem, juntamente com a avançada tecnologia de baixa luminosidade e imagens WDR avançadas, proporciona uma excelente qualidade de vídeo em quaisquer condições de luz. Seus quatro sensores oferecem uma visão panorâmica perfeita de 180°, com até 30 fps em resolução de 7,0 MP. A câmera é fácil de instalar como embutida, nivelada, pendente, back-to-back, e vem com posições de câmera pré-definidas ajustáveis.
• Cobertura horizontal de 180° e vertical de 90°
• Câmera multi-sensor de 7,0 MP com 1 endereço IP
• Tecnologia avançada de baixa luminosidade e imagens WDR avançadas
• Imagens realistas perfeitamente costuradas
• Endireitamento Horizon
• Largura de banda reduzida e tecnologia de necessidades de armazenamento 
• Faixa de temperatura: -20°C a +55°C, (-4°F a +131°F)
• Aprovados cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO
• Classe I II III Divisão 1 Gr B,C,D,E,F,G; II 2 G Ex db IIB+H2 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
• Fabricado em Houston, Texas.

A unidade principal deve ser apoiada por uma garantia de cinco anos do fabricante.
O produto, incluindo todos os seus componentes, não deve conter qualquer PVC adicionado.
O contratante ou subcontratante designado deve apresentar credenciais de certificação de fabricante concluída, verificadas por uma organização terceirizada, como prova do conhecimento.
Revestimento (X)
A = Invólucro de alumínio em pó revestido de vermelho
S = Invólucro de aço inoxidável 316L
Certificações à Prova de Explosão
EUA (Divisões):
Classe I Divisão 1 Grupos B,C,D T6, tipo 4X, IP66/67
Classe II/III, Divisão 1, Grupos E,F,G T6 Ta = -20°C a +55°C
Certificado: FM17US0156X
EUA e Canadá (Zonas):
Classe I, Zona 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta -20°C a +55°C, Tipo 4X, IP66/67
Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +55°C, Tipo 4X, IP66/67
Certificado: FM17US0156X e FM18CA0103X
ATEX:
II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Certificado: FM18ATEX0057X
IECEx:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Certificado: FMG 18.0020X
INMETRO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Número do Certificado: NCC 20.0083 X
PESO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +55°C, IP66/67
Certificado: FMG 18.0020X
Nº de Aprovação: A/P/HQ/MH/104/7899 (P578984)
Aprovações
Área de Risco
FM3600, FM3615, ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEN/EC/CAN/CSA-C22.2 60079-31
EMC
EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, CIEM-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Segurança
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, É 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Rede
NIST SP500-267

Sensor de imagem
4 x 1/2.8" varredura progressiva RGB CMOS 
Lente
Fixo 3,3 mm, F2.0
Campo de visão horizontal: 180°
Campo de visão vertical: 90°
Dia e noite
Filtro automático de corte infravermelho
Filtro híbrido de corte infravermelho
Iluminação mínima
Cor: 0.15 lux, F2.0
B / W: 0.05 lux, F2.0
Velocidade do obturador
1/31500 a 1,5 seg 
Ajuste do ângulo da câmera
Tacho ±180°
Inclinação de 0° a 50°
Rolo ±5°
Modelo
Chipset do próprio fabricante
Memória
2024 MB de RAM, 8192 MB Flash
Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Linha de base Perfis principais e altos
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Perfil Principal
Movimento JPEG
Resolução
3712x1856 até 640x320
Taxa de quadros
Até 25/30 fps (50/60Hz) em todas as resoluções
Streaming de vídeo
Até 20 fluxos de vídeo únicos e configuráveis
Tecnologia AXIS Zipstream em H.264 e H.265
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264
Modo de baixa latência
Streaming de vídeo 
Configurações de imagem
Endireitamento do horizonte, saturação, contraste, brilho, nitidez, balanço de branco, limite dia/noite, contraste local, mapeamento de tom, modo de exposição, compressão, sobreposição dinâmica de texto e imagem, máscaras de privacidade de polígonos
Entrada/saída de áudio
Entrada – para microfone externo desbalanceado, alimentação opcional de microfone de 5V. Entrada digital, alimentação opcional em anel de 12V. Entrada de linha desbalanceada.
Saída – através do emparelhamento de alto-falantes de rede.
Segurança
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Segurança de Tempo de Rede (NTS), PKI de Certificado X.509, filtragem de endereço IP

Protocolos suportados
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP®/TCP/TLS),  Endereço Link-Local (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
MIL-STD-810H (Método 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 512.6)
Interface de programação de aplicativos
API aberta para integração de software, incluindo VAPIX®, metadados e AXIS Camera Application Platform (ACAP)
Conexão de nuvem com um clique
Perfil ONVIF G, Perfil ONVIF M, Perfil ONVIF S e Perfil ONVIF®®®® T
Gatilhos de eventos
Status do dispositivo: acima da temperatura de operação, acima ou abaixo da temperatura de operação, abaixo da temperatura de operação, dentro da temperatura de operação, endereço IP removido, novo endereço IP, rede perdida, pronto para o sistema, proteção de sobrecorrente de energia em anel, transmissão ao vivo ativa, caixa aberta
Status da entrada de áudio digital
Armazenamento de borda: gravação contínua, interrupção de armazenamento, problemas de integridade de armazenamento detectados
E/S: entrada digital, gatilho manual, entrada virtual
MQTT: inscrever-se
Agendado e recorrente: agendamento
Vídeo: degradação média da taxa de bits, modo dia-noite, transmissão ao vivo, adulteração
Ações do evento
Clipes de áudio: reproduzir, parar
Modo dia-noite
E/S: alterne E/S uma vez, alterne E/S enquanto a regra estiver ativa
MQTT: publicar
Notificação: HTTP, HTTPS, TCP e e-mail
Sobrepor texto
Gravações: cartão SD e compartilhamento de rede
Traps SNMP: enviar, enviar enquanto a regra está ativa
Upload de imagens ou clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
compartilhamento de rede e e-mail
Poder
IEEE802.3at 18W Máximo
Condições de operação
-20°C a +55°C, (-4°F a +131°F)

Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade 5-95% RH (sem condensação)
Dimensões
Altura: 292mm (11,5 pol.)
Ø 218mm (8,6 pol.)

Peso
A = 11,6kg (25,6 lbs)
S = 23,9kg (52,7 lbs)

Garantia
5 anos de garantia, ver https://www.spectrumcamera.com

Idiomas (Câmera)
Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês Simplificado, Japonês, Coreano, Português, Chinês Tradicional