Spectrum Camera Solutions D101-X-Q3819-BD Cámara a Prueba de Explosiones
Certificada (cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA y PESO) para su uso en entornos potencialmente combustibles, esta cámara ofrece una visión panorámica de 180º de extensas áreas con imágenes de alta calidad y detalles increíbles de hasta 30 fps. Con una resolución de 14 MP y una costura perfecta de las cuatro imágenes, ofrece una cobertura horizontal de 180° y vertical de 38° sin puntos ciegos. Incluyendo una variedad de opciones de montaje, también es posible montar dos cámaras consecutivas para una visión general completa de 360 °. Con tecnología de extremo a borde, es fácil agregar soporte para audio. Además, un módulo informático criptográfico protege el ID del dispositivo de la cámara y simplifica la autorización de los dispositivos del fabricante en la red.
• Cámara multisensor de 14 MP con una dirección IP
• Cobertura horizontal de 180°, vertical de 38°
• Imágenes perfectamente cosidas
• Soporte para audio
• Módulo de cómputo criptográfico y módulo TPM
• Rango de temperatura: -20°C a +50°C
• cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA y PESO aprobado
• Clase I II III División 1 Gr B,C,D,E,F,G; II 2 G Ex db IIB+H2 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
• Fabricado en Houston, Texas.
La unidad principal estará respaldada por una garantía del fabricante de cinco años.
El producto, incluidos todos sus componentes, no contendrá PVC añadido.
El contratista o subcontratista designado deberá presentar credenciales de certificación de fabricante completa, verificadas por una organización externa, como prueba del conocimiento.
Carcasa (X)
A = Carcasa de aluminio recubierta de polvo rojo
S = Carcasa de acero inoxidable 316L
Certificaciones a Prueba de Explosiones
Estados Unidos (Divisiones):
Clase I División 1 Grupos B, C, D T6, tipo 4X, IP66/67
Clase II/III, División 1, Grupos E,F,G T6
Ta = -20°C a +50°C
Certificado: FM17US0156X
Estados Unidos y Canadá (Zonas):
Clase I, Zona 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta -20°C a +50°C, Tipo 4X, IP66/67
Zona 21, AEx/ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50°C, Tipo 4X, IP66/67
Certificado: FM17US0156X y FM18CA0103X
ATEX:
II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
II 2 D ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Certificado: FM18ATEX0057X
IECEx:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Certificado: FMG 18.0020X
INMETRO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Número de Certificado: NCC 20.0083 X
PESO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C to +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C to +50°C, IP66/67
Certificado: FMG 18.0020X
Número de Aprobación: A/P/HQ/MH/104/7899 (P578984)
Aprobaciones
Zona Peligrosa
FM3600, FM3615, ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEN/EC/CAN/CSA-C22.2 60079-31
EMC
EAC, EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KC KN32 Clase A, KC KN35, CISPR 24, CISPR 35
Seguridad
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252
Medio Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), MIL-STD-810H (Método 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 512.6)
Red
NIST SP500-267

Sensor de imagen
4 x 5 MP 1/2.5" de escaneo progresivo RGB CMOS 
Lente
Fijo 5,9 mm, F1,88
Campo de visión horizontal: 180°
Campo de visión vertical: 38°

Día y noche
Filtro de corte infrarrojo extraíble automáticamente
Iluminación mínima
Con tecnología avanzada de imágenes WDR y tecnología con poca luz:
Color: 0.16 lux, F2.0
B/N: 0,06 lux, F2.0
Velocidad de obturación
1/40000 a 1/25 s 
Ajuste del ángulo de la cámara
Pan ± 135°
Inclinación de 15° a 92°
Rueda ± 8°
Modelo System on Chip
Chipset propio del fabricante (x2)
Memoria
2048 MB de RAM, 512 MB de Flash
Capacidades informáticas
Unidad de procesamiento de aprendizaje automático (MLPU)
Compresión de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Perfiles base, principales y altos
Perfil principal de H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC)
JPEG de movimiento
Resolución
8192x1728 (14,2 MP) a 608x128
Velocidad de fotogramas
14.2 MP @ 25/30 fps (50/60 Hz) WDR
Transmisión de video
Una transmisión configurable en H.264, H.265 y Motion JPEG a máxima velocidad de fotogramas
Múltiples transmisiones configurables individualmente con una velocidad de fotogramas reducida
Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Configuración de imagen
Saturación, contraste, brillo, nitidez, tecnología avanzada de imagen WDR: hasta 120 dB dependiendo de la escena, balance de blancos, umbral día/noche, modo de exposición, compresión, superposición dinámica de texto e imagen, ayuda de orientación, control de exposición, reducción de ruido, ajuste fino del comportamiento con poca luz, máscaras de privacidad poligonales
Transmisión de audio
Audio bidireccional a través de tecnología de borde a borde
Entrada/salida de audio
Entrada de micrófono externo, alimentación de timbre, entrada de audio digital, control automático de ganancia, emparejamiento de altavoces de red
Codificación de audio
24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, 44.1 kHz ACC-LC, LPCM
Velocidad de bits configurable
Seguridad
Protección con contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X (EAP-TLS), autenticación implícita, registro de acceso de usuario, administración centralizada de certificados, protección contra retardo de fuerza bruta, firmware firmado, protección de claves criptográficas con módulo TPM 2.0 certificado FIPS 140-2, módulo de cómputo criptográfico con ID de dispositivo
Protocolos soportados
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP®, MQTT, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para la integración de software
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T
Condiciones del evento
Análisis, entrada externa, entrada externa supervisada, eventos de almacenamiento perimetral, entradas virtuales a través de API
Audio: detección de audio
Audio digital: la señal digital contiene metadatos, la señal digital como frecuencia de muestreo no válida, falta la señal digital, la señal digital está bien
Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, fallo del ventilador, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, descarga detectada, fallo de almacenamiento, sistema listo, dentro de la temperatura de funcionamiento, carcasa abierta, protección contra sobrecorriente de alimentación de anillo
Almacenamiento perimetral: grabación en curso, interrupción del almacenamiento, problemas de estado del almacenamiento detectados
E/S: entrada digital, disparador manual, entrada virtual
MQTT suscribirse
Programado y recurrente: evento programado
Video: transmisión en vivo abierta, degradación de la tasa de bits promedio, modo día-noche, manipulación
Acciones del evento
Modo día/noche, texto superpuesto, grabación de vídeo en el almacenamiento perimetral, almacenamiento en búfer de vídeo previo y posterior a la alarma, envío de capturas SNMP, reproducción de eventos de E/S de clipm de audio, eventos LED de estado
Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, recurso compartido de red HTTPS, correo electrónico
Publicación MQTT
Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS TCP
Transmisión de datos
Datos del evento
Ayudas de instalación integradas
Giro / inclinación / giro remoto: diseñado para soportar al menos 200 ciclos completos, autorollo, contador de píxeles, guía de nivelación
Análisis de objetos
Clases de objetos: humanos, vehículos
Condiciones de activación: cruce de línea, objeto en el área
Hasta 10 escenarios
Metadatos visualizados con cuadros delimitadores codificados por colores
Áreas de inclusión/exclusión de polígonos
Configuración en perspectiva
Evento de alarma de movimiento ONVIF
Aplicaciones
Incluido
Análisis de objetos
detección de movimiento de video, alarma antimanipulación activa, detección de audio
Soportado
Compatibilidad con la habilitación de la instalación de aplicaciones de terceros
Sostenibilidad
Sin PVC
Poder
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4
Típico 12 W, máx. 22,5 W
Conectores
Blindado RJ45 1000BASE-T
Bloque de terminales para dos entradas/salidas digitales supervisadas configurables (salida de 12 V CC, carga máxima de 50 mA), entrada de micrófono/línea analógica/digital de 3,5 mm
Almacenamiento
Soporte para tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC
Soporte para cifrado de tarjetas SD
Compatibilidad con la grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Condiciones de funcionamiento
-20°C a +50°C 
Condiciones de almacenamiento
-40 °C hasta +65 °C
Humedad 5–95% HR (sin condensación)
Dimensiones
Altura: 292 mm (11,5 pulg.)
Ø 218 mm (8,6 pulg.)

Peso
A = 8,61 kg (19 lb)
S = 47 libras (21,31 kg)
Idiomas (Cámara)
Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional