Spectrum Câmera Solutions D101-X-Q3819-BD câmera à Prova de Explosão
Certificada (cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO) para uso em ambientes potencialmente inflamáveis, esta câmera oferece uma visão panorâmica de 180º de áreas extensas com imagens de alta qualidade e detalhes incríveis de até 30 qps. Com resolução de 14 MP e junção perfeita de todas as quatro imagens, oferece cobertura horizontal de 180° e vertical de 38° sem pontos cegos. Incluindo uma variedade de opções de montagem, também é possível montar duas câmeras lado a lado para uma visão geral completa de 360°. Com tecnologia de ponta a ponta, é fácil adicionar suporte para áudio. Além disso, um módulo de computação criptográfica protege o ID do dispositivo de sua câmera e simplifica a autorização dos dispositivos do fabricante em sua rede.
• Câmera multissensor de 14 MP com um endereço IP
• Cobertura horizontal de 180°, vertical de 38°
• Imagens costuradas perfeitamente
• Suporte para áudio
• Módulo de computação criptográfica e módulo TPM
• Faixa de temperatura: -20°C a +50°C
• cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO approvado
• Classe I II III Divisão 1 Gr B,C,D,E,F,G; II 2 G Ex db IIB+H2 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
• Feito em Houston, Texas.
A unidade principal deve ser apoiada por uma garantia do fabricante de cinco anos.
O produto, incluindo todos os seus componentes, não deve conter PVC adicionado.
O contratado ou subcontratado designado deve apresentar credenciais de certificação de fabricante concluída, verificada por uma organização terceirizada, como prova do conhecimento.
Revestimento (X)
A = Carcaça de alumínio com revestimento vermelho
S = Caixa de aço inoxidável 316L

Certificações à Prova de Explosão
EUA (Divisões):
Classe I Divisão 1 Grupos B,C,D T6, tipo 4X, IP66/67
Classe II/III, Divisão 1, Grupos E,F,G T6
Ta = -20°C a +50°C
Certificado: FM17US0156X
EUA e Canadá (Zonas):
Classe I, Zona 1, AEx/Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta -20°C a +50°C, Tipo 4X, IP66/67
Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50 °C, Tipo 4X, IP66/67
Certificado: FM17US0156X e FM18CA0103X
ATEX:
II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50 °C, IP66/67
Certificado: FM18ATEX0057X
IECEx:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C a +50 °C, IP66/67
Certificado: FMG 18.0020X
INMETRO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C a +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC Db T85 °C Ta = -20°C a +50 °C, IP66/67
Número do certificado: NCC 20.0083 X
PESO:
Ex db IIB+H2 T6 Gb Ta = -20°C to +50°C, IP66/67
Ex tb IIIC T85 °C Db Ta = -20°C to +50°C, IP66/67
Certificate: FMG 18.0020X
Número de aprovação: A/P/HQ/MH/104/7899 (P578984)
Aprovações
Área de risco
FM3600, FM3615, ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEN/EC/ CAN/CSA-C22.2 60079-31
EMC
EAC, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A )/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, CISPR 24, CISPR 35
Segurança
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), MIL-STD-810H (Método 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 512.6)
Rede
NIST SP500-267

Sensor de imagem
4 x 5 MP 1/2,5” de varredura progressiva RGB CMOS 
Lente
Fixo 5,9 mm, F1,88
Campo de visão horizontal: 180°
Campo de visão vertical: 38°

Dia e noite
Filtro de corte infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
Com tecnologia avançada de imagem WDR e tecnologia de baixa luminosidade:
Cor: 0,16 lux, F2,0
P/B: 0,06 lux, F2,0
Velocidade do obturador
1/40000 a 1/25 s 
Ajuste do ângulo da câmera
Panorâmica ± 135°
Inclinação de 15° a 92°
Rolo ± 8°
Sistema em modelo de chip
Chipset do próprio fabricante (x2)
Memória
2048 MB RAM, 512 MB Flash
Capacidades de computação
Unidade de processamento de aprendizado de máquina (MLPU)
Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline, Main e High Profiles
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Perfil principal
Motion JPEG
Resolução
8192 x 1728 (14,2 MP) a 608 x 128
Taxa de quadros
WDR de 14,2 MP a 25/30 fps (50/60 Hz)
Streaming de vídeo
Um fluxo configurável em H.264, H.265 e Motion JPEG em taxa de quadros total
Múltiplos fluxos individualmente configuráveis ​​em taxa de quadros reduzida
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Configurações de imagem
Saturação, contraste, brilho, nitidez, tecnologia avançada de imagem WDR: até 120 dB dependendo da cena, balanço de branco, limiar dia/noite, modo de exposição, compressão, texto dinâmico e sobreposição de imagem, auxílio de orientação, controle de exposição, redução de ruído, multa ajuste do comportamento com pouca luz, máscaras de privacidade poligonais
Transmissão de áudio
Áudio bidirecional via tecnologia de ponta a ponta
Entrada/saída de áudio
Entrada de microfone externo, alimentação de anel, entrada de áudio digital, controle de ganho automático, emparelhamento de alto-falantes de rede
Codificação de áudio
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, 44,1 kHz ACC-LC, LPCM
Taxa de bits configurável
Segurança
Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X (EAP-TLS), autenticação digest, log de acesso do usuário, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta, firmware assinado, proteção de chaves criptográficas com FIPS 140-2 módulo TPM 2.0 certificado, módulo de computação criptográfica com ID de dispositivo
Protocolos suportados
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB -II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, endereço Link-Local (ZeroConf)
Interface de Programação de Aplicativos
API aberta para integração de software
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T
Condições do evento
Análise, entrada externa, entrada externa supervisionada, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais por meio de API
Áudio: detecção de áudio
Áudio digital: sinal digital contém metadados, sinal digital como taxa de amostragem inválida, sinal digital ausente, sinal digital ok
Status do dispositivo: acima da temperatura operacional, acima ou abaixo da temperatura operacional, abaixo da temperatura operacional, falha do ventilador, endereço IP removido, rede perdida, novo endereço IP, choque detectado, falha de armazenamento, sistema pronto, dentro da temperatura operacional, caixa aberta, sobrecorrente de energia do anel proteção
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção do armazenamento, problemas de integridade do armazenamento detectados
E/S: entrada digital, gatilho manual, entrada virtual
assinatura MQTT
Agendado e recorrente: evento agendado
Vídeo: transmissão ao vivo aberta, degradação média da taxa de bits, modo dia-noite, adulteração
Ações do evento
Modo diurno/noturno, sobreposição de texto, gravação de vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo pré e pós-alarme, envio de interceptação SNMP, reprodução de eventos de E/S de clipe de áudio, eventos de LED de status
Upload de arquivo: FTP, SFTP, HTTP, compartilhamento de rede HTTPS, e-mail
publicação MQTT
Notificação: e-mail, HTTP, HTTPS TCP
Transmissão de dados
Dados do evento
Auxiliares de instalação integrados
Pan/tilt/roll remoto: projetado para suportar pelo menos 200 ciclos completos, rolagem automática, contador de pixels, guia de nivelamento

Análise de objeto
Classes de objetos: humanos, veículos
Condições de disparo: cruzamento de linha, objeto na área
Até 10 cenários
Metadados visualizados com caixas delimitadoras codificadas por cores
Polígono inclui/exclui áreas
Configuração de perspectiva
Evento de alarme de movimento ONVIF
Aplicações
Incluído
análise de objetos
detecção de movimento de vídeo, alarme de adulteração ativo, detecção de áudio
Suportado
Suporte para permitir a instalação de aplicativos de terceiros
Sustentabilidade
Sem PVC
Alimentação
Alimentado por Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4
Típico 12 W, máx. 22,5 W
Conectores
RJ45 blindado 1000BASE-T
Bloco de terminais para duas entradas/saídas digitais supervisionadas configuráveis ​​(saída de 12 V CC, carga máxima de 50 mA), entrada de microfone/linha analógica/digital de 3,5 mm
Armazenamento
Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte para criptografia de cartão SD
Suporte para gravação em armazenamento conectado à rede (NAS)
Condições de funcionamento
-20°C a +50°C 
Condições de armazenamento
-40 °C a +65 °C
Umidade 5–95% UR (sem condensação)
Dimensões
Altura: 292 mm (11,5 pol.)
ø 218 mm (8,6 pol.)

Peso
A = 19 lbs (8,61 kg)
S = 47 lbs (21,31 kg)
Idiomas (câmera)
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional