Spectrum Camera Solutions F101-Q1656-BD Câmera à Prova de Explosão
Certificada (cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO) para uso em ambientes potencialmente inflamáveis, com resolução de 4 MP a até 60 fps, sensor de 1/1,8” e tecnologia avançada para baixa luminosidade, a câmera oferece qualidade de vídeo excepcional mesmo em condições de pouca luz . Baseado no mais recente chipset próprio do fabricante, ele oferece suporte para recursos avançados e aplicativos poderosos baseados em aprendizado profundo na borda. E a análise de objetos oferece uma classificação de objetos altamente matizada. Esta câmera box de alto desempenho inclui funcionalidade premium e suporte para PoE e alimentação DC redundante. Além disso, recursos integrados de segurança cibernética, como módulo de computação criptográfica, firmware assinado e inicialização segura e TPM certificado por FIPS, impedem o acesso não autorizado e protegem seu sistema.
• Imagens excepcionais com sensor de 1/1,8”
• Suporte para análise com aprendizado profundo
• Recursos de segurança cibernética integrados
• Comparável à Axis 02462-001 XFQ1656 câmera protegida contra explosão
• Funcionalidade de câmera premium
• Zoom e foco remotos
• Temperatura de operação:
Sistema de zona: -50°C a +60°C
(EUA) Sistema de Classe/Divisão: -40°C a +60°C 
• cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX/UKCA e PESO approvado
• Classe I II III Divisão 1 Gr B,C,D,E,F,G; II 2 G Ex db IIB+H2 Gb II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
• Feito em Houston, Texas.

A análise incorporada deve ser apoiada por suporte gratuito dentro do período de garantia.
A unidade principal deve ser apoiada por uma garantia do fabricante de cinco anos.
O contratado ou subcontratado designado deve apresentar credenciais de certificação de fabricante concluída, verificada por uma organização terceirizada, como prova do conhecimento.
Revestimento
Chassi de alumínio revestido a pó com classificação IP66
Caixa fabricada e certificada pela Spectrum Camera Solutions, LLC

Aprovações
Área de risco
FM3600, FM3615, ANSI/ISA/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-0, ANSI/UL/EN/IEC/CAN/CSA-C22.2 60079-1, ANSI/UL/IEN/EC/ CAN/CSA-C22.2 60079-31
EMC
CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(B)/NMB-3(B), KS C 9832 Classe A, KS C 9815, KS C 9835, KS C 9547, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A
Segurança
IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Rede
NIST SP500-267
Certificações à Prova de Explosão
EUA:
Classe I Divisão 1 Grupos BCD T5 Ta= -40°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Classe II/III Divisão 1 Grupos EFG Ta= -40°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Certificado: FM18US0262X
Canadá:
Classe I Divisão 1 Grupos BCD T5 Ta= -50°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Classe II/III Divisão 1 Grupos EFG Ta= -50°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Classe I, Zona 1, AEx/Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta = -50°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T85°C Db Ta = -50°C a 60°C, Tipo 4X, IP66
Certificado: FM18CA0126X
ATEX:
II 2 G Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta = -50°C a 60°C, IP66
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db Ta = -50°C a 60°C, IP66
Certificado: FM18ATEX0073X
IECEx:
Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta = -50°C a 60°C, IP66
Ex tb IIIC T85°C Db Ta = -50°C a 60°C, IP66
Certificado: IECEx FMG 18.0029X
INMETRO:
Ex db IIB+H2 T5 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Ta = -50°C a 60°C
Certificado: NCC 20.0084X
PESO:
Ex db IIB+H2 T5 Gb Ta = -50°C to +60°C, IP66
Ex tb IIIC T85°C Db Ta = -50°C to +60°C, IP66
Certificate: IECEx FMG 18.0029X
Número de aprovação: A/P/HQ/MH/104/7899 (P578984)
CAE:
1Ex d IIB+H2 T5 Gb X, IP66
Ex tb IIIC T85°C Db X, IP66
Faixa de temperatura ambiente: -50°C ≤ Tamb ≤ +60°C
Parâmetros elétricos: 57VDC e 8,2W
Parâmetros elétricos: 12-24 VAC/VDC 25W
Certificado: RU C-US.MЮ62.B.00000/19
Sensor de imagem
CMOS RGB de varredura progressiva de 1/1,8 pol.

Lente
Varifocal, 3,9–10 mm, F1,5
Campo de visão horizontal: 120°–47°
Campo de visão vertical: 63°–27°
Foco automático, lente i-CS, correção de infravermelho, zoom e foco remotos, controle P-Iris
Distância focal mínima: 0,5 m (1,6 pés)
Dia e noite
Filtro de corte infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima
4 MP 25/30 fps com tecnologia avançada de imagem WDR e tecnologia de baixa luminosidade 2.0
Cor: 0,05 lux a 50 IRE, F1,5
P/B: 0,01 lux a 50 IRE, F1,5
4 MP 50/60 fps com tecnologia de baixa luminosidade 2.0
Cor: 0,1 lux a 50 IRE, F1,5
P/B: 0,02 lux a 50 IRE, F1,5
4 MP 25/30 fps com tecnologia avançada de imagem WDR e tecnologia de baixa luminosidade 2.0
Com lente F0.9 opcional
Cor: 0,02 lux a 50 IRE, F0,9
P/B: 0,004 lux a 50 IRE, F0,9
Velocidade do obturador
1/47500 s a 1 s
Modelo
Chipset próprio do fabricante
Memória
2048 MB RAM, 8194 MB Flash
Capacidades de computação
Unidade de processamento de aprendizado profundo (DLPU)
Compressão de vídeo
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Linha de base, Perfis Principais e Altos
H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Perfil principal
Motion JPEG
Resolução
16:9 2688x1512 Quad HD a 160x90
4:3 2016x1512 a 160x120
Taxa de quadros
Sem WDR: Até 60/50 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções
WDR: Até 30/25 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções
Streaming de vídeo
Múltiplos fluxos configuráveis ​​individualmente em H.264, H.265 e Motion JPEG
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indicador de streaming de vídeo

Transmissão multivisualização
Até 8 áreas de visualização recortadas individualmente
Configurações de imagem
Saturação, contraste, brilho, tecnologia avançada de imagem WDR: Até 120 dB dependendo da cena, balanço de branco, limite dia/noite, mapeamento de tom, modo de exposição, zonas de exposição, desembaçamento, correção de distorção de barril, estabilização eletrônica de imagem, compressão, rotação: 0°, 90°, 180°, 270° incluindo formato de corredor, espelhamento, texto dinâmico e sobreposição de imagem, máscara de privacidade poligonal
Panorâmica/Inclinação/Zoom
PTZ digital, zoom óptico de 2,5x, posições predefinidas
Driver PTZ carregável (Pelco D pré-instalado)
Transmissão de áudio
Duas vias, full duplex
Redução de ruído
Codificação de áudio
LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Taxa de bits configurável
Entrada/saída de áudio
Entrada de microfone externo ou entrada de linha, saída de linha, microfone embutido (pode ser desativado), alimentação do circuito, entrada de áudio digital, controle de ganho automático
Segurança
Proteção por senha, filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1x (EAP-TLS), autenticação digest, registro de acesso do usuário, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta, firmware assinado, inicialização segura, proteção de chaves criptográficas com FIPS Módulo TPM 2.0 certificado 140-2, módulo de computação criptográfica com ID de dispositivo
Protocolos suportados
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS , NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Interface de Programação de Aplicativos
API aberta para integração de software
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T
Controles na tela
Estabilização eletrônica de imagem
Turno diurno/noturno
Desembaçamento
Ampla faixa dinâmica
Indicador de streaming de vídeo

Condições do evento
Análise, entrada externa, entrada externa supervisionada, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais por meio de API
Áudio: detecção de áudio
Status do dispositivo: acima da temperatura operacional, acima ou abaixo da temperatura operacional, abaixo da temperatura operacional, endereço IP removido, rede perdida, novo endereço IP, choque detectado, falha de armazenamento, sistema pronto, dentro da temperatura operacional
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção do armazenamento
E/S: entrada digital, gatilho manual, entrada virtual
PTZ: Mau funcionamento do PTZ, movimento do PTZ, posição predefinida do PTZ alcançada, PTZ pronto
Agendado e recorrente: evento agendado
Vídeo: transmissão ao vivo aberta
Ações de evento
Gravar vídeo: cartão SD e compartilhamento de rede
Upload de imagens ou videoclipes: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e e-mail
Vídeo pré e pós-alarme ou buffer de imagem para gravação ou upload
Notificação: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP
PTZ: predefinição de PTZ, iniciar/parar tour de guarda
Sobreposição de texto, ativação de saída externa, reprodução de clipe de áudio, predefinição de zoom
Transmissão de dados
Dados do evento
Auxiliares de instalação integrados
Zoom e foco remotos, retrofoco remoto, assistente de nivelamento, contador de pixels
Análise de objeto
Classes de objetos: humanos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas)
Condições de disparo: cruzamento de linha, objeto na área
Até 10 cenários
Metadados visualizados com caixas delimitadoras codificadas por cores
Polígono inclui/exclui áreas
Configuração de perspectiva
Evento de alarme de movimento ONVIF
Utilizações
Incluído
análise de objetos
detecção de movimento de vídeo
Suportado
Suporte para permitir a instalação de aplicativos de terceiros
Sustentabilidade
Sem PVC
Livre de retardadores de chama bromados e clorados perigosos (sem BFR/CFR)

Alimentação
Alimentado por Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3
Típico 5,1 W, máx. 8,2 W
10–28 V CC, típico 4,6 W, máx. 7,7 W
redundância de energia
Aquecedor: 12-24 VAC/VDC 25W
Conectores
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
Bloco terminal para duas entradas/saídas digitais configuráveis ​​supervisionadas e duas não supervisionadas (saída de 12 V CC, carga máxima de 50 mA)
RS485/RS422, 2 peças, 2 pos, full duplex, bloco de terminais
Entrada CC, bloco de terminais, entrada de linha/mic de 3,5 mm, saída de linha de 3,5 mm
Conector i-CS (compatível com P-Iris e DC-iris)
conector suportado pelo fabricante
Armazenamento
Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte para criptografia de cartão SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Gravação em armazenamento conectado à rede (NAS)
Condições de funcionamento
-50°C a +60°C
Sistema de Classe/Divisão dos EUA: -40°C a +60°C
Umidade 10–100% UR (condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade 5–95% UR (sem condensação)
Dimensões
13,85 x 7,20 x 5,97 pol (352 x 183 x 152 mm)
Peso
14 lb (6.2 kg)
Lentes opcionais
Lente CS 4-10 mm F0.9 P-Iris
Lente i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP
Lente CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP
Idiomas (câmera)
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês tradicional